**智能通络治疗仪设备功能要求、配置说明及技术需求**

**系统参数**

1. 中医定向经皮经穴药物透入功能
2. 四通道8电极输出
3. 内含多种治疗处方

**技术参数**

1. 中医辨证处方调制：2～9kHz & 0～150Hz
2. 调制方式：4种
3. 治疗深度分级可调：2～9分级可调
4. 极板加热功能，温度分级调节
5. 极板输出通道可同步或异步输出
6. 输出电压：输出峰峰值不超过500V；调幅度：0～100﹪分段可调
7. 输出电流：≤110mA；单脉冲能量≤300mJ：动态节律：2～10s
8. 差频变化：差频范围0～96 Hz 变化周期1～10s
9. 热疗输出：极板温度≤45℃
10. 治疗时间：5-45分钟，8档可调。