**电针仪设备功能要求、配置说明及技术需求**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、** | **设备名称**： **电针仪** |
| **二**、 | **数量及配置需求**：主机20台 |
| **三**、 | **设备功能及用途说明**：电针是在传统针灸的基础上加入了低频脉冲电刺激，在针刺得气后，通过接近人体生物电的微量电流，针刺和电流相结合，起到疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪、镇痛止痉、消炎消肿、增强抗病能力的功效。适用于神经性疼痛：偏头痛、三叉神经痛、周面神经麻痹、坐骨神经痛、牙痛；退行性病变：肩周炎、网球肘、挫伤、肌肉劳损、颈椎病、下腰痛等；其他：急性胃痛、痛经、便秘、泄泻、肾绞痛、胆绞痛、急性阑尾炎、急性扁桃体炎、带状疱均有显著疗效。 |
| **四**、 | **技术需求：** |
| **1** | 输出波形：连续波、断续波、疏密波。 |
| **2** | 连续波频率：分多档调节； |
| **3** | 输出脉冲强度 |
| **4** | 毫针电极。 |
| **5** | 皮肤电极。 |
| **6** | 输出通道：多路输出。 |
| **7** | 治疗时间：多档可调。 |