**电动多功能检查床设备功能要求、配置说明及技术需求**

1. 多功能妇科检查床，国产优质电机工作，满足台面电动上下升降，电动臀板上折，电动背板上下折。
2. 床身采用优质304不锈钢，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、耐消毒、易清洁，充分满足手术后床台消毒。
3. 电动手术台不锈钢床身外罩和配件均全部使用SUS#304不锈钢制成，避免长期使用生锈。
4. T型不锈钢分体式底座装置：造型优雅，提供优异的耐冲击性及稳固性，易于清洁与消毒。
5. 关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节，
6. 关键刹车部分：一旦锁定，床台不会出现位置的改变，确保手术中床台稳固、安全。
7. 标配有可以拆卸式扶手，具有抽拉式污物盆装置。
8. 检查床标配LED检查灯，方便医生用来检查。
9. 腿托材质为全聚氨酯模具一次成型，耐用舒适度高。
10. 手术床标配蓄电池。
11. 配有独立的紧急停止按键，紧急情况时，可停止手术台的一切操作。
12. 手术台总长度≥1200mm；手术台台面宽度≥500mm；手术台固定方式：机械定位；手术台功能调节范围： ①前后倾斜≥18°（电动） ②背板上折≥0-75°（电动） ③手术台高度范围约700-900（电动）