**SBC-2024-L011心胸外科胸腔镜手术器械功能要求、配置说明及技术需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 止血钳 | 1 | 头圆2.7mm（±0.2mm）、头长60mm（±2mm）DeBakey齿，杆径5.5mm（±0.5mm），总长度340mm（±10mm），指环30mm（±2mm），有锁扣，角弯70度，角高16mm。 |
| 2 | 心脏手术剪 | 1 | 头宽2mm（±0.2mm）、头长18mm（±2mm）二面张开较锋利、弯头，杆径5.5mm（±0.5mm），总长度为340mm（±10mm），指环30mm（±2mm），无锁扣。 |
| 3 | 胸腔组织钳 | 1 | 头长40mm（±0.5mm）、钳头一面凹、弧弯，杆径6mm（±0.5mm），总长度325mm（±10mm），指环30mm（±2mm），有锁扣。 |
| 4 | 凹凸齿止血夹 | 1 | 头长35mm（±2mm）、DeBakey齿、直型，总长度70mm（±2mm）。 |
| 5 | 凹凸齿止血夹 | 1 | 头长35mm（±2mm）、DeBakey齿、弯型，总长度70mm（±2mm）。 |
| 6 | 组织闭合夹钳 | 1 | 杆径5mm，工作长度300mm（±0.5mm），弯头，钳头弯45度，钳头长20mm，表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹 |
| 7 | 胸腹吸引管 | 1 | 杆径6mm（±0.5mm），长度390mm（±0.5mm），直头，带手柄。 |
| 8 | 缝合钳（三叶钳） | 1 | 头长10mm（±0.5mm）、Z形头、三面张开、DeBakey齿，总长度180mm（±10mm），无锁扣，用于食管用于缝合。 |
| 9 | 牵引钳 | 1 | 杆径为10mm，总长度330mm（±0.3mm），五叶可张开，张开度60度，可转弯，带手柄， 表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。 |
|  |  | 9 |  |