**SBC-2024-120脊柱手术体位架**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1、用途：适用于脊椎、俯卧位等手术体位要求，满足全透C臂、x光等。

2、采用双边摇把式操作，方便医生手术站位，可以调节拱形的弧度大小。

3、拱形架上的垫子应采用高密度回弹海绵，外覆防静电皮垫。

4、采用碳纤维材料，满足手术所需病人身体的各种屈伸，方便手术操作及术后的复位固定。支撑宽度、头托距离、高低、脚垫位置可适合于各种身体大小的病人使用。

5、拱形间距两边可调≥0-250(mm)，弧形可升降≥180-250(mm)，尺寸≥750\*500\*250-330(mm)。