**SBC-2024-L013液氮罐功能要求、配置说明及技术需求**

1. 数量：2套
2. 几何容积分别≥120L和≥170L
3. 口径 (mm)≥210
4. 外径 (mm)≥570
5. 静态蒸发率 (L/d)≥ 0.87
6. 静态保存期 (d)≥120
7. 方提桶数量 (ea)≥5
8. 2ml 冻存管数量 (ea)≥4000
9. 可选锁盖
10. 标配≥5个十层(每层放 9\*9 冻存盒)方形提筒和 1 个盖塞