**SBC-2024-L014交叉配血专用离心机功能要求、配置说明及技术需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 回转数值(rpm) | LED数字显示 |
| 最大离心力 | ≥1700g（4000rpm） |
| 电子控制部 | 微电脑控制系统 |
| 动态显示离心力或离心转速，在运行中可转换显示方式 |
| 具有记忆装置，可存储不少于15组离心参数，包括预设血库凝聚胺实验专用参数 |
| 即时离心功能 |
| 安全装置 | 具有不平衡补偿和不平衡自动断电保护装置 |
| 马达过热安全防护 |
| 转子停止门盖自动打开 |
| 定时器 | 1sec~60min 数字定时装置 |
| 离心时间倒计时显示 |
| 刹车系统 | 自动刹车系统，4000转满载10秒内停机无回荡 |
| 套管容积 | 10mL/15mLx12支 |