**SBC-2024-177定向透药导入仪**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1. 超声透药功能；
2. 中医定向透药功能；
   1. 脉冲重复频率： 1 HZ -1000 HZ
   2. 脉宽： 0.02 Ms -2 Ms
   3. 输出电流： ≤50Ma
3. 激光照射功能（激光红光照射—治疗鼻炎、中耳炎）
   1. 激光输出功率： <5Mw
   2. 激光输出波长： 600nm-700nm
   3. 激光输出光斑直径：1mm-6mm
4. 热疗艾灸功能
   1. 热垫温度： 低挡温度 40℃ 、中挡温度低45℃、高挡温度55℃