**SBC-2024-L17血液贮存冰箱**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1. 储血专用冰箱；
2. 有效容量≥400L；
3. 温度控制要求4±1℃；
4. 自带冷链监测