**SBC-2025-L011电子胎心监护仪**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2.一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

3.内置宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

4.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

5.提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

6.回顾报警功能，可回顾最近的不少于100条报警信息；

7.多晶片 1.0MHz 超声胎心探头，超声强度小于10mW/cm2， 胎心率范围不少于 50～210bpm 精度：±2bpm。