**SBC-2025-L014超声波身高体重测量仪**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

数量：2台

1、超声波非接触式测高。身高测量范围：70cm-200cm，允许误差：±0.5cm内。

2、体重测量范围：5-200kg，允许误差：±0.1kg内。

3、自带液晶显示屏显示测量值。

4、可以实现BMI值计算。

5、可自动打印结果。

6、可语音播报测量结果

7、提供数据上传到电脑中的功能，配合开发体检系统接口