**SBC-2025-163动态血压检测仪**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1.收缩压：60-280mmHg； 舒张压：40-160mmHg； 脉率：30-200bpm 压力显示范围：0-299mmHg ；

2.监测时间：≥72小时；

3.检测原理：示波法；

4.测量模式：自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表；自动补测；支持手动插入测量；

5.测量精度：压力：±2mmHg 脉搏：±5%；

6.配套分析软件提供多种图表辅助分析工具，自动生成趋势图、双乘积趋势图、柱状图、饼图、相关图、小时数据表等，为用户提供多种途径和角度分析病例数据；

7.配套分析软件可提供血压变异系数、血压夜间下降百分率、血压负荷、动脉硬化指数（AASI）、平滑指数等分析指标。