**SBC-2025-324超声细胞破碎仪**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

技术参数

1.频率：20-25KHz

2.显示方式：TFT触摸屏显示

3.可选配2、6、10、12、15mm变幅杆

4.破碎容量：0.5-600 ml

5.占空比：0.1-99.9%

6.温度报警：0-99℃（防止样品过热）

7.报警：时间，温度、过载