**SBC-2025-L019富血小板血浆离心机**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1. 本离心机专用于富血小板血浆离心制备；

2. 电子门锁，一键开门；

3. 具有自动平衡功能；

4. 噪声小于75分呗；

5.零至最高转速的升速时间不超过3分钟，从最高转速减速至零的时间不超过5分钟；

6. 设定时间范围：0-99min；

7. 触摸面屏；

\*8. 离心机配套使用的富血小板血浆分离耗材必须具备三类医疗器械许可证；

9. 配套耗材治疗适应征需满足骨科、美容科或妇科相关疾病治疗需求；