**SBC-2025-L020医用恒温箱**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1. 使用容积≥280L
2. 微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
3. 完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
4. 可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间
5. 不少于5个搁架
6. 箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管
7. 外形尺寸（宽×深×高）≥590×560×1440mm
8. 箱门上装有钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品
9. 采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，温度范围满足0-100℃