**SBC-2025-L022可牵引头架**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1.用于固定头部等相关部位，术中可持续牵引，提供一个稳定的手术区域。

2.采用医用级不锈钢制成。

3.表面处理：装饰纹钝化。

4.与手术床固定的连接杆，采用活动式设计，满足不同规格手术床的使用。

5.符合ISO13485认证。