**SBC-2025-246内窥镜送水装置**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1. 适用液体：无菌水
2. 最大输出压强：

≤900kPa(1.6mm内径连接管)

≤700kPa(3.2mm内径连接管）

≤350kPa(4.8mm内径连接管）

1. 最大输出流量：

75±15ml/min(1.6mm内径连接管)

270±40ml/min(3.2mm内径连接管)

600±60ml/min(4.8mm内径连接管)

1. 定时精度：±3S
2. 定时时间：≥20S
3. 兼容市面主流品牌（奥林巴斯、富士、宾得等）软式消化内镜