**SBC-2025-L029震动康复训练仪**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1.振动方向：垂直；

2.振动强度可调范围：10%～100%；

3.振幅：≤6mm；

4.振动频率可调范围：5-50Hz，允差±10%；

5.定时时间：1min～60min,1min步进可调、10min～60min，10min步进可调，允差±10%；

6.操控设计：LCD彩色液晶触屏；

7.立柱式操作台设计，设有上下双操作台面；

8.立柱下端有LED屏可以显示频率、强度和时间，可控制启动、暂停、停止；

9.具有全身律动模式，允许过程中多档切换；

10.锻炼时间、强度和频率可设定；

11.安全工作负荷：不少于100KG；

12.训练带安全负荷≥500N；