**SBC-2025-L030小型粉碎机、小型制丸机、烤箱**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1. 小型粉碎机
2. 功率：≥2KW
3. 细度：80-120目
4. 转速：≥800rpm
5. 最大生产能力：≥10kg/h
6. 材质：304不锈钢架构
7. 小型制丸机
8. 制丸规格：4-6mm
9. 最大生产能力：≥15kg/h
10. 额定功率：≥0.6KW
11. 烤箱
12. 额定功率：380v
13. 烘焙方式：旋转式热风循环
14. 温度范围：40-150℃
15. 体积：不小于2m³
16. 烘盘数量：不少于5个